Лот №1:движимое и недвижимое имущество, являющееся предметом залога ПАО Сбербанк, в том числе: недвижимое имущество (9 единиц) - Нежилое помещение – склад, назначение: нежилое, площадь застройки 1 694,3 кв.м., кадастровый (или условный) номер 36:14:0014401:788 До достройки: Нежилое помещение – склад, назначение: объект незавершенного строительства, площадь застройки 1764 кв.м., степень готовности 54%, кадастровый (или условный) номер 36:14:0014401:731 литер А; Объект недвижимости – незавершенное строительство – СТО автомобилей и АБК, назначение: нежилое, литер А, А1, площадь застройки 2006,2 кв.м., степень готовности 93%, кадастровый (или условный) номер 36:14:0014401:610; Объект недвижимости – весовая, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 103,3 кв.м., литер В, кадастровый (или условный) номер 36:14:0014401:611; Объект недвижимости – проходная, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 10,8 кв.м., литер Б, кадастровый (или условный) номер 36:14:0014401:612;Объект недвижимости – нежилое помещение, склад, площадь застройки 237,5 кв.м., кадастровый (или условный) номер 36:14:0014401:316;Литер Д,; Силоса - иные сооружения производственного назначения,  объем 650 куб. м., кадастровый номер: 36:14:0014401:818;Литер Г1;
Автомобилеразгрузчик - нежилое здание 99,3 кв.м., кадастровый номер: 36:14:0014401:795
[bookmark: _GoBack]В т.ч : Приемный бункер автотранспорта 18 м х 3,4 м, 64 м³; Лестница обслуживания приемного бункера, высота 4500 мм; Защитная решётка на приемный бункер 18 *3,4; Опорная балка под сетку; Отбойник для зерна; Навес над пунктом приемки с автотранспорта; Автомобилеразгрузчик одноколейный гидравлический, длина 18 м., 80 т; Цепной транспортер К100, 80 т/ч при 750 кг/м3, 21 м; Механизм регулировки производительности транспортеров (преобразователь частот); Цепной транспортер К100, 80 т/ч при 750 кг/м3, 6 м; Опоры транспортера; Технологические соединения транспортеров;
Здание зерноочистки - нежилое здание, 105 кв.м., кадастровый номер: 36:14:0014401:820
В т. ч: Ковшовый элеватор Е280, 80 т/ч, при 750 кг/м3, 20 м; Несущая вышка нории, Н=16 000 мм, 2 500 х 2 500 мм; Элемент привязки нории; Крышка норийного приямка с люком обслуживания; Цепной транспортер К100, 80 т/ч при 750 кг/м3, 7 м; Площадка обслуживания транспортёра Т3;
Машина предварительной очистки АЛЬФА 100, производительность до 120 т/ч; Опорная рама под АЛЬФА 100; Клапан распределительный на два потока, Ø250 мм электрический, толщина стенок 2 мм; Комплект обвязки АЛЬФА 100; Ковшовый элеватор Е280, 80 т/ч, при 750 кг/м3, 20 м; Несущая вышка нории, Н=20 000 мм, 3 300 х 3 000 мм; Элемент привязки нории; Цепной транспортер К100,80 т/ч при 750 кг/м 3, 7 м; Площадка обслуживания транспортёра Т4; Сепаратор А1-БЛС-150; Система аспирации для БЛС-150;Элемент привязки БЛС-150; Бункер над БЛС-150;Ковшовый элеватор Е280, 80 т/ч, при 750 кг/м3, 29 м; Клапан распределительный на два потока, D=250 мм электрический, толщина стенок 2 мм; Несущая вышка нории, Н=26 000 мм, 3 300 х 3 000 мм;
Элемент привязки нории; Металлоконструкция МЗОК-Б2; Строительная часть ЗАВ; Опорные конструкции транспортеров;
Зерносушилки - иные сооружения производственного назначения, объем 118 куб. м., кадастровый номер: 36:14:0014401:819 в т.ч: Ковшовый элеватор Е280, 80 т/ч, при 750 кг/м3, 22 м; Элемент привязки нории; Цепной транспортер К100, 80 т/ч при 750 кг/м3, 14 м;
Галерея транспортера, L=14 м; Опора галереи транспортёра; Система активной вентиляции для 2 силосов SК 610/6-45 (воздуховоды, 2 вентилятора);Засыпные воронки; Высыпные воронки; Переходник от высыпки на задвижку; Комбинированная задвижка силосов 300*300;Цепной транспортер К60, 50 т/ч при 750 кг/м3, 8 м; Опора транспортера; Ковшовый элеватор Е180, 50 т/ч, при 750 кг/м3, 18 м; Несущая вышка нории, Н=18 000 мм, 2 500 х 2 500 мм; Элемент привязки нории; Клапан распределительный на два потока, D=300 мм электрический, толщина стенок 2 мм; Ковшовый элеватор Е180, 50 т/ч, при 750 кг/м3, 18 м; Элемент привязки нории; Цепной транспортер К60, 50 т/ч при 750 кг/м3, 7 м; Опора транспортёра; Галерея транспортера, L=7 м; Опора галереи транспортёра; Цепной транспортер К100, 80 т/ч при 750 кг/м3, 9 м; Опора транспортёра; Клапан распределительный на два потока, D=250 мм электрический, толщина стенок 2 мм; Цепной транспортер К100, 80 т/ч при 750 кг/м3, 40 м; Галерея транспортера, длина 41 м.; Опорная конструкция галереи транспортера 1,6 х 1,6 х 10 м; Опорные конструкции транспортеров;
земельные участки: Земельный участок с площадью 10325 кв.м. под закладываемыми объектами недвижимости: проходная, весовая и склад и размещение нежилых помещений (незавершенное строительство СТО автомобилей и АБК, административно бытовой корпус), кадастровый (или условный) номер 36:14:0014401:32, Воронежская область, г. Лиски, ул. Фестивальная, дом 61 А;
Земельный участок, общей площадью 3 000 кв.м., кадастровый (или условный) номер 36:14:0014401:247, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для строительства производственной базы, Воронежская область, г. Лиски, ул. Фестивальная, дом 61 А; Земельный участок, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: для строительства производственной базы, общая площадь 5 000 кв.м., кадастровый (или условный) номер 36:14:0014401:317, Воронежская область, г. Лиски, ул. Фестивальная, дом 61 А; Право аренды земельного участка, сроком на 49 лет, общей площадью 2 000 кв.м., кадастровый (или условный) номер 36:14:0014401:242, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для строительства производственной базы, Воронежская область, г. Лиски, ул. Фестивальная, дом 61 А;
машины и оборудование в количестве 20 единиц: Бункер для накопления и отгрузки на автотранспорт, вместимость 30 м³; Труба Ø 250 мм, соединение под хомут. Толщина 2 мм, Длина 2 000 мм; Труба Ø 250 мм, соединение под хомут. Толщина 2 мм, Длина 1 250 мм; Сеутор 15°, Ø 250 мм соединение под хомут. Толщина 2 мм; Сеутор 30°, Ø 250 мм соединение под хомут. Толщина 2 мм; Сеутор 45°, Ø 250 мм соединение под хомут. Толщина 2 мм; Тормоз зерновой (угловой), Ø 250 мм, соединение под хомут. Толщина 2 мм; Бандаж ремонтный. Ø 250 мм; Хомут соединительный Ø 250 мм; Затвор аэрозольный газовый; Магнитная колонка; Силовая часть (комплект); Шкаф управления комплексом;
в состав лота включается имущество, не являющееся предметом залога, в количестве 2 единиц, в составе: Ограждение по периметру территории (забор) в том числе:  металлопрофиль – 305 м; ж/б плиты – 600 м; Комплексная трансформаторная подстанция КТП-400/10/04

